Bildunterschriften



Dallmer\_DallFlex\_115\_01.jpg

Auf höhere Bodenaufbauten im Neubaubereich hat Dallmer mit dem Ablaufgehäuse: DallFlex 115 für 115 mm Bauhöhe reagiert.

Foto: Dallmer GmbH + Co. KG



Dallmer\_DallFlex\_115\_02.jpg

Der Turboablauf DallFlex 115 punktet mit einer höheren Ablaufleistung. Die flexiblen Montagefüße lassen sich bis zu 250 mm hoch verstellen.


Foto: Dallmer GmbH + Co. KG



Dallmer\_DallFlex\_115\_03.jpg

Dallmer bietet für jede Einbausituation den richtigen Bodenablauf. Der neue Bodenablauf DallFlex 115 ist für den Neubau geeignet.

Foto: Dallmer GmbH + Co. KG



Dallmer\_DallFlex\_115\_04.jpg

Der Bodenablauf DallFlex 115 erfüllt alle Normen im Bereich der bodengleichen Duschen und bietet dadurch bestmögliche Sicherheit.

Foto: Dallmer GmbH + Co. KG



Dallmer\_DallFlex\_115\_05.jpg

Anwender können 30 Minuten beim Dämmen sparen. Denn mit dem Schallschutzelement DallFlex 115 können sie die Dämmung direkt anbinden.

Foto: Dallmer GmbH + Co. KG



Dallmer\_DallFlex\_115\_06.jpg

CeraWall Select: die Premium-Duschrinne aus massivem Edelstahl für den sichtbaren Einbau an der Wand. Sie lässt sich einfach und sauber montieren – so wie alle Entwässerungslösungen der DallDFlex-Systemfamilie.

Foto: Dallmer GmbH + Co. KG