

Bildunterschriften

Dallmer\_Mechanischer\_Geruchsverschluss\_01.jpg

Der neue mechanische Geruchsverschluss von Dallmer funktioniert auf Basis eines magnetischen Schließmechanismus.

Foto: Dallmer GmbH + Co. KG



Dallmer\_Mechanischer\_Geruchsverschluss\_02.jpg

Das Funktionsprinzip: eine Kombination aus Schwer- und Magnetkraft und eine darauf abgestimmte Auslegung der Dichtkonturen.

Foto: Dallmer GmbH + Co. KG